Европейски стандарт за определяне на технически изисквания  
за плавателните съдове по вътрешните водни пътища (ES-TRIN) – Издание 2017/1  
Поправка 2

В член 32.02, точка 2 преходната разпоредба във връзка с член 3.03, точка 2 да се чете, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | Точка 2 | Помещения пред  първата носова водонепроницаема преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2010 г. |
|  |  | Помещения зад ахтерпиковата преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2045 г. |
|  |  | Оборудване за безопасност пред първата носова водонепроницаема преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2015 г. |
|  |  | Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2035 г. |

В член 32.05, точка 5 преходната разпоредба във връзка с член 3.03, точка 2 да се чете, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | Точка 2 | Помещения зад ахтерпиковата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2045 г. | 7.10.2018 г. |
|  |  | Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда | НЗР, най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 1.1.2035 г. | 7.10.2018 г. |

В член 33.02, точка 2 преходната разпоредба във връзка с член 3.03, точка 2 да се чете, както следва:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | Точка 2 | Помещения пред  първата носова водонепроницаема преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 30.12.2024 г. |
|  |  | Помещения зад ахтерпиковата преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 30.12.2059 г. |
|  |  | Оборудване за безопасност пред първата носова водонепроницаема преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 30.12.2029 г. |
|  |  | Оборудване за безопасност зад ахтерпиковата преграда | НЗР | най-късно при подновяване на удостоверението на плавателния съд за плаване по вътрешни водни пътища след | 30.12.2049 г. |