Norma europea che fissa i requisiti tecnici  
per le navi della navigazione interna (ES-TRIN) - Edizione 2017/1  
Rettifica 2

All'articolo 32.02, paragrafo 2, la disposizione transitoria relativa all'articolo 3.03, paragrafo 2, va letta come segue:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Alloggi a prua della  paratia di collisione | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2010 |
|  |  | Alloggio a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2045 |
|  |  | Impianti di sicurezza a prua della paratia di collisione | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2015 |
|  |  | Impianti di sicurezza a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2035 |

All'articolo 32.05, paragrafo 5, la disposizione transitoria relativa all'articolo 3.03, paragrafo 2, va letta come segue:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Alloggio a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T., al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2045 | 7.10.2018 |
|  |  | Impianti di sicurezza a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T., al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 1.1.2035 | 7.10.2018 |

All'articolo 33.02, paragrafo 2, la disposizione transitoria relativa all'articolo 3.03, paragrafo 2, va letta come segue:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.03 | 2) | Alloggi a prua della  paratia di collisione | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 30.12.2024 |
|  |  | Alloggio a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 30.12.2059 |
|  |  | Impianti di sicurezza a prua della paratia di collisione | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 30.12.2029 |
|  |  | Impianti di sicurezza a poppa della paratia del gavone di poppa | N.S.T | al più tardi alla data del rinnovo del certificato per la navigazione interna posteriormente al | 30.12.2049 |